# SCHERMATA GESTIONE LAVORI

## Panoramica

Toccando il tasto [Gest. processo] sul pannello a sfioramento, appare la schermata di gestione dei lavori. Nella schermata di gestione dei lavori, è possibile controllare I lavori riservati, il lavoro in corso e i lavori completati. Toccando la scheda, il display passa nella gestione lavori della modalità rilevante.

- ###### Stampa

  Elenca i lavori di stampa quali la copia e la stampa da un PC.

- ###### Scansione

  Elenca i lavori di invio delle immagini convertite per i messaggi e-mail e i lavori di scansione su FTP.

- ###### Reperire Il File

  È possibile toccare la scheda [Reperire Il File] della Gestione dei lavori e aprire un file memorizzato con la funzione di archiviazione documenti.
  Le operazioni eseguibili sui file sono uguali a quelle di archiviazione dei documenti.

### SELEZIONE DI UN FILE MEMORIZZATO

Lo sfondo del display di gestione dei lavori cambia nel modo seguente:

- Verde: lavoro in corso
- Giallo: riscaldamento/attesa
- Rosso: in attesa della risoluzione di un errore
- Grigio: nessun lavoro

La gestione dei lavori comprende tre schermate per i rispettivi stati di elaborazione dei lavori. Toccare il tasto [Spool], [Coda Lavori] o [Completo] per passare da una schermata all'altra.

- ###### Elenco spool (visualizzato solo in caso di ricezione di un lavoro di stampa da un computer)

  Elenca i lavori di stampa che sono stati inviati da un computer ma che non sono ancora stati trasferiti alla macchina. Una volta completato il trasferimento, i lavori si spostano nell'elenco Coda Lavori.

- ###### Elenco Coda Lavori

  Elenca i lavori in corso e nella coda di attesa per la copia e la stampa da un computer. Visualizza inoltre i lavori in corso e nella coda di attesa per l'invio di dati di immagini convertiti nella macchina. Una volta completata la stampa o l'invio, i lavori si spostano nell'elenco Completo.

- ###### Elenco Completo

  Elenca i lavori che sono stati completamente copiati, stampati o inviati.

### Modifica dell'ordine dei lavori

Se è in corso un lavoro, è possibile interromperlo oppure spostarlo in basso nella coda, così da modificare l'ordine dei lavori. Toccare il tasto del lavoro che si desidera spostare, quindi toccare un tasto in "Ordinam. ord.".

- ###### Tasto

  Sposta il lavoro selezionato in cima alla coda. Il lavoro corrente viene interrotto e si avvia quello selezionato.

- ###### Tasto

  Sposta il lavoro selezionato di una posizione verso l'alto. Dopo aver selezionato il secondo lavoro a partire dall'alto, toccando questo tasto si interrompe il lavoro corrente e si avvia quello selezionato.

- ###### Tasto

  Sposta il lavoro selezionato di una posizione verso il basso.

- ###### Tasto

  Sposta il lavoro selezionato in fondo alla coda.

Lavoro di scanner con impostazione della trasmissione programmata
Dopo aver selezionato un lavoro di scanner con un'impostazione della trasmissione programmata, toccando i tasti di modifica dell'ordine il lavoro viene spostato come segue.

- ###### Tasto

  L'impostazione della trasmissione programmata viene annullata e il lavoro si sposta nella posizione successiva al lavoro in corso (secondo a partire dall'alto).

- ###### Tasto

  L'impostazione della trasmissione programmata viene annullata e il lavoro si sposta nella posizione più bassa della coda (se sono presenti 3 lavori, occupa la 4a posizione)

- ###### Tasti e

  Questi tasti non possono essere utilizzati.

I lavori indicati di seguito non possono essere spostati:
lavoro in corso, lavori di interruzione della copia, lavori di stampa elenco, lavori con divieto di spostamento configurato nelle impostazioni di sistema.
In modalità di stampa, è possibile commutare la visualizzazione della schermata "Coda Lavori" tra il numero di copie stampate e le copie restanti da stampare per ciascun lavoro.

###### Per commutare la visualizzazione tra il numero di copie stampate e le copie restanti da stampare per ciascun lavoro:

In "Modalità Impostazione (amministratore)", selezionare [Impostazioni di Sistema] → [Operazione] → [Interruttore d'impostazione del nummero visualizzato].
Torna all'inizio