# STAMPA DI UN FILE MEMORIZZATO

## Panoramica

I file memorizzati utilizzando la funzione di archiviazione documenti possono essere recuperati e stampati quando necessario. Poiché vengono memorizzate anche le impostazioni utilizzate al momento dell'archiviazione, il file può essere nuovamente stampato utilizzando tali impostazioni. È inoltre possibile modificare il file prima della stampa cambiando le impostazioni di stampa.

- Un file salvato in bianco e nero o in scala di grigi non può essere stampato a colori.
- Non è possibile stampare un documento in formato lungo salvato mediante l'opzione "Scans. su HDD", "Scans. su dispositivo di memoria esterno", "E-mail", "FTP" o "Cartella rete".
- Se le impostazioni di stampa vengono modificate quando si stampa un file memorizzato, l'unica impostazione modificata che è possibile memorizzare è il numero di stampe.
- La velocità di stampa può diminuire notevolmente, a seconda delle impostazioni relative a risoluzione e modalità di esposizione del file memorizzato.

## Funzionamento

### Stampare un file con le stesse impostazioni utilizzate per salvarlo.

Selezionare un file e toccare il tasto [Stampa adesso].
Se si desidera eliminare i dati dopo la stampa, selezionare la casella [Stampa ed Elimina i Dati] per visualizzare l'icona .
Per stampare un file in modalità monocromatica, selezionare la casella [Stampa B/N] per visualizzare l'icona .

### Stampare un file con impostazioni diverse.

Selezionare il file desiderato e procedere nel modo seguente.

- SELEZIONE DI UN FILE MEMORIZZATO

1. #### Toccare il tasto [Modifica impostazioni di stampa]

2. #### Cambiare le impostazioni di stampa

   Selezionare la casella [Elimina] per visualizzare l'icona e impostare l'eliminazione dei dati dopo la stampa.
   Selezionare la casella di controllo [Stampa B/N] per visualizzare l'icona e stampare i dati a colori in modalità monocromatica.

3. #### Toccare il tasto [Start]

   Toccando il tasto [Verif. stampa] viene eseguita solo la stampa di un gruppo di copie in modo da verificarne l'uscita. Se il risultato è soddisfacente, toccare il tasto [Start] per stampare i rimanenti gruppi di copie. Se il risultato in uscita non è corretto, modificare le impostazioni ed eseguire nuovamente una stampa di prova.

Torna all'inizio