# STAMPA DI UN FILE DIRETTAMENTE IN UNA CARTELLA DI RETE

## Panoramica

È possibile utilizzare il pannello a sfioramento della macchina per specificare e stampare un file contenuto in una cartella di rete. Anche se tale cartella non è registrata, è possibile accedervi immettendo direttamente il percorso della cartella nel gruppo di lavoro o facendovi riferimento.
Quando si seleziona un file PDF protetto da password, è necessario immettere tale password nella schermata di stato dei lavori.

- STAMPA DI UN FILE PDF CRITTOGRAFATO

###### Per registrare una cartella di rete:

In modalità di impostazione (amministratore) selezionare [Impostazioni applicazione] → [Impostazioni per stampa dall'MFP(SMB)]. ed è possibile registrare fino a 20 cartelle di rete.

## Funzionamento

### Stampa di un file contenuto nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina

1. #### Toccare il tasto [Recupera file disco fisso]

2. #### Toccare il tasto [Selez. file da cartella di rete per stampa] del pannello operativo

3. #### Toccare il tasto [Apri cartella di rete registrata] sul pannello operativo, quindi la cartella di rete alla quale si intende accedere

   Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.

4. #### Toccare il tasto del file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Modifica impostazioni di stampa] sul pannello operativo

   - Quando si stampano più file, toccare tutti i file che si desidera stampare, quindi toccare il tasto [Stampa] sul pannello operativo.
   - Vengono selezionate le caselle di controllo dei file scelti.
   - Viene visualizzato a sinistra delle opzioni corrispondenti ai file che è possibile stampare.
   - L'icona appare a sinistra delle opzioni corrispondenti alle cartelle nella cartella di rete. Per visualizzare una cartella o un file in una cartella, toccare questo tasto.

   - È possibile visualizzare un massimo di 100 tasti di file o cartelle.
   - Toccare per tornare alla cartella superiore.
   - Per tornare alla schermata di selezione della cartella di rete, toccare .
   - Toccare il tasto [Nome file o cartella] per cambiare l'ordine dei file e delle cartelle visualizzati sullo schermo. Ogni volta che si tocca questo tasto, si passa dall'ordinamento crescente all'ordinamento decrescente e viceversa.

5. #### Selezionare le condizioni di stampa

   - Se nel passo 4 sono stati selezionati più file, è possibile selezionare solo il numero di stampe.
   - Se nel passo 4 è stato selezionato un file che include condizioni di stampa (ad esempio, un file PCL, PS o XPS) le impostazioni verranno applicate.
   Quando è selezionata la casella di controllo [Stampa lucida], [Area carta] è impostato su [Carta lucida] (vassoio bypass) e [Risoluzione] è impostato su [600 dpi (alta qualità)].

6. #### Toccare il tasto [Start]

   La stampa ha inizio dopo il trasferimento del file selezionato.

### Immissione diretta del percorso della cartella di rete per stampare un file

1. #### Eseguire la procedura fino al passo 2 "Stampa di un file contenuto nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina"

2. #### Toccare il tasto [Immissione diretta del percorso cartella] del pannello operativo

3. #### Immettere il percorso della cartella, il nome utente e la password

   Accedere alla cartella di rete.
   Per la procedura di stampa, vedere i passi 4-6 di "Stampa di un file contenuto nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina".

### Impostazione del percorso della cartella di rete per ogni livello per stampare un file

1. #### Nel passo 3 della sezione "Stampa di un file contenuto nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina" toccare il tasto del gruppo di lavoro al quale si intende accedere

2. #### Toccare il tasto corrispondente al server o al computer a cui si desidera accedere.

   Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.

3. #### Toccare il tasto corrispondente alla cartella di rete alla quale si desidera accedere

   Accedere alla cartella di rete.
   Per la procedura di stampa, vedere i passi 4-6 di "Stampa di un file contenuto nella cartella di rete configurata nelle impostazioni della macchina".
   - Toccare l'icona e immettere una parola chiave per cercare un gruppo di lavoro, un server o una cartella di rete. Per informazioni sull'immissione del testo, vedere la sezione "NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE".
   - Vengono visualizzati fino a 100 gruppi di lavoro, 100 server e 100 cartelle di rete.
   - Toccare per tornare alla cartella superiore.
   - Per tornare alla schermata di selezione del gruppo di lavoro, toccare il tasto .

Torna all'inizio